ONTROLA A ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS, CONTABILIZANDO A QUANTIDADE DE AUTOMÓVEIS QUE ENTRARAM E SAÍRAM DO ESTACIONAMENTO, PARA QUE POSSA HAVER UM MOSTRADOR DO NÚMERO DE VAGAS, ASSIM, EVITANDO A SUPERLOTAÇÃO.

LUZES DE ESTACIONAMENTO:

LUZ QUE FICA VERDE SE A VAGA ESTIVER DISPONÍVEL OU VERMELHA SE ESTIVER OCUPADA.

TICKET DE ESTACIONAMENTO + CAMERA NA CANCELA:

QUANDO O VEÍCULO ENTRAR NO ESTACIONAMENTO, UMA CAMERA REGISTRARÁ A PLACA DO VEÍCULO E O HORÁRIO DE ENTRADA, QUE SAIRÁ IMPRESSO NO TICKET E ARMAZENADO NO SISTEMA, PARA CASO O VEÍCULO SAIR SEM PAGAR.

TOTENS DE PAGAMENTO RAPIDO:

ADICIONAR TOTENS DE PAGAMENTO RAPIDO POR TODO O ESTACIONAMENTO, PARA QUE EVITE FILAS.

CATRACA

MAQUINA DE CARTAO